**ANYTONE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reset 578** | **P.2 + Boto + Encendre** |
| **Firmware 578** | **Emissora encesa: MENU + EXIT +APAGAR ( Led intermitent vermell )** |
| **Reset 868 - 878** | **PTT + PF.1 + Encendre** |
|  | **c** |
| **Firmware 868 -878** | **Boto de color + PTT + encendre** |
|  |  |
| **BT 01 Firmware** | **PTT+PF.3+Encendre** |
|  |  |
| **Obrir de Banda 868 - 878** | **PTT + Tecla 1 + Encendre** |
|  |  |
| **Actualitzar ICONES** | **PTT + Tecla PF2 + Encendre** |
|  |  |
| **Obrir de Bandes** | **PTT + 1 = 00000** |

**ANYONE BT 01 - 10 de Gener del 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.** | **Pulsació Curta** | **Pulsació Llarga** | **Pulsació Extra Llarga** |
| **P.1** | VFO / MEMO | Escàner | Canviar Slot |
|  |  |  |  |
| **P.2** | Canviar ch princ | Un ho dos VFO | Escàner Ctss / Dcs |
|  |  |  |  |
| **P.3** | FM / AM | Promiscuo -Digimoni | Potencia |
|  |  |  |  |
| **---** | Llum Pantalla | 5 minuts |  |
| **---** | Boto central | Apagar / encendre | Canvi Ch / Volum |
| **--** | Nivell Micro 5 | Bluetooth |  |

**Walkie 878 Anytone 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tecla 878** | **Pulsació curta** | **Pulsació Llarga 2 s.** |
| **P . 1** | VFO / Memòries | Escàner |
| **P . 2** | Canviar VFO A - B | Doble **//** Simple VFO |
| **PF. 1** | Promiscuo (Digimoni ) | Radio FM |
| **PF. 2** | Gps | Bluetooth |
| **PF. 3** | Potencia T,H,M, L | Escàner Subtons |
| **Potencia** | **PTT + 1 ( 4000 )** | **Desconnectar Tg.** |
| **Turbo** | 7 W. VHF | 6 W UHF |
| **H** | 5 W. | 4 W. |
| **M** | 2,5 W. | 2,5 W |
| **L** | 1 W. | 1 W. |

**Emissora 578 Anytone 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tecla 578** | **Pulsació curta** | **Pulsació Llarga 2 s.** |
| **P . 1** | **VFO / Memòries** | **FM / AM** |
| **P . 2** | **Canviar VFO A / B** | **Un / Dos VFO** |
| **P. 3** | **Escàner** | **SMS** |
| **P. 4** | **Zona -** | **Canviar tipus canal** |
| **P. 5** | **Zona +** | **Gps** |
| **P- 6** | **Mode Repetidor** | **Bluetooth** |
| **Selector R** | **Potencia** | **Escàner Subtons** |
| **Micròfon** | **Pulsació curta** | **Pulsació Llarga 2 s.** |
| **A** | **Menú** | **Cap** |
| **B** | **Zona +** | **Promiscuo** |
| **C** | **Zona -** | **Escàner** |
| **D** | **Exit** | **Cap** |
| **SUBPTT** | **Canviar VFO A / B** | Cap |
| **Potencia** | **VHF** | **UHF** |
| **Turbo: T** | **55 w** | **40 w** |
| **Alta : H** | **25 w** | **25 w** |
| **Mitja: M** | **10 w** | **10 w** |
| **Baixa: L** | **1 w** | **1 w** |

**FUNCIONS RT-3S RETEVIS OPEN GD**

|  |  |
| --- | --- |
| **TECLA** | **FUNCIÓ** |
| **Verda** | **Menú** |
| Vermella | VFO |
| Vermella **+** pulsació 0.5 segons | Canviar analògic ho Digital |
| M Sota PTT **+** roda central | Canviar zones |
| M Sota PTT **+** tecles amunt avall | Canviar potencia // no queda fixada |
| Tecla amunt | Activar escàner |
| Tecla amunt i avall amb analògic | Squelch |
| Tecla **\*** cadenat | Canviar Slot |
| Tecla **#** | Entrar TG // ID |
| Roda central | Canviar canals |
| Subtons DCS i CTSS | Programar Ch ample banda 25 KHz |
| M Sota PTT + Engegar | RESET |
| Sobre PTT | Mirar TG operatiu |
| Sobre PTT + Verd | Menú Ràpid |
|  |  |
|  |  |

**MALDOL DB.25 / Octubre 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tecla** | **Pulsació curta** | **Pulsació Llarga** |
| P. 1 | VFO / Memòria | Promiscuo |
| P. 2 | VFO A / B | Canviar Zona |
| P. 3 | Potencia L -H | Contactes TG |
| Boto | Menú | Canvi Volum + Prémer |
| Vol/SQL | Volum | SQL |
| Tone | Sobto on - off | Selecció |
| B/E | Zona operativa A/B | OFF |
| **Micròfon** | **Pulsació curta** | **Pulsació Llarga** |
| P. 1 | Menú | Potencia |
| P. 2 | Contactes | Canviar Zona |
| P. 3 | VFO A / B | Promiscuo |
| P. 4 | Sortir | Subtons |